void script_692(int arg0,int arg1,int arg2) {
	switch (bitconfig_5367) {
		case 0:
			script_1839(1, arg0, arg1, arg2);
			break;
		case 1:
			script_1839(2, arg0, arg1, arg2);
			break;
		default:
			script_1839(0, arg0, arg1, arg2);
	}
	return;
}
